|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Servicebox för pinnbult med tillhörande mutter.** | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Servicebox innehållande pinnbultar med art.nr: 999-900** | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Art.nr** | **Benämning** | **Antal/Låda** | **Ref. Bosal** |
| 999-300 | Mutter M8 8.8 (DIN.934) | 8 | 258-008 |
| 999-301 | Mutter M10 8.8 Nv14 | 8 | 258-050 |
| 999-302 | Mutter M10x1.25 8.8 Nv14 | 8 | 258-047 |
| 999-303 | Mutter 5/16 UNC 8.8 (ANSI) | 4 | 258-017 |
| 999-304 | Mutter 5/16 UNF 8.8 (ANSI) | 4 | 258-016 |
| 999-305 | Mutter 3/8 UNC 8.8 (ANSI) | 4 | 258-051 |
| 999-200 | Mutter metaloc M8 8.8 (DIN.980) | 8 | 258-028 |
| 999-201 | Mutter metaloc M10 8.8 (DIN.6925) | 8 | 258-030 |
| 999-100 | Pinnbult M8x35 | 4 | 258-948 |
| 999-101 | Pinnbult M10x37 | 4 | 258-952 |
| 999-102 | Pinnbult M10x1.25x37 | 4 | 258-951 |
|  |  |  |  |
| 999-104 | Pinnbult 3/8x40 UNC | 4 | 258-959 |
| 999-110 | Pinnbult M10x41 | 4 | 258-953 |
|  |  |  |  |
| 999-111 | Pinnbult M8x43 | 4 | 258-949 |
| 999-106 | Pinnbult M8x45 | 4 | 258-950 |
| 999-107 | Pinnbult 5/16x47 UNC | 4 | 258-957 |
| 999.-109 | Pinnbult M10x47 | 4 | 258-945 |
| 999-108 | Pinnbult M10x52 | 4 |  |
|  |  |  |  |